|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1»**  **ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**  **ΠΟΣΟΥ: 16.935,48€ χωρίς τον Φ.Π.Α. (συνολικό ποσό 21.000,00 €)** | | | | | |
| **1. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Φωτοτυπικό Μηχάνημα έγχρωμο** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **1** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Λειτουργίες: | Εκτύπωση, Φωτοαντιγραφή, Δικτυακή Εκτύπωση | | |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi]: | 1200 x 1200 | | |  |  |
| Γλώσσα εκτύπωσης: | Standard PCL 6, Standard Genuine Adobe PostScript 3 | | |  |  |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4) [σελ./λεπτό] A/M & Έγχρωμες: | >=45 | | |  |  |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) [σελ./λεπτό] A/M & Έγχρωμες: | >=22 | | |  |  |
| Ανάλυση Αντιγραφής [dpi]: | >=600 x 600 | | |  |  |
| Διασύνδεση: | Ethernet | | |  |  |
| Standard Πηγές Τροφοδοσίας | : >=2 κασέτες >=500 φύλλων | | |  |  |
| Υποστηριζόμενα βάρη υλικών | : 52-300g/m2 | | |  |  |
| Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass): | >=100 φύλλα | | |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης: | >=100 φύλλα | | |  |  |
| Χρόνος 1ου αντιγράφου (BW): | <=5 δευτ | | |  |  |
| Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων | : A3 | | |  |  |
| Τροχήλατη βάση: | Standard | | |  |  |
| Διπλή Όψη: | Αυτόματη | | |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF): | Standard | | |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών: | >=10.000 σελίδες | | |  |  |
| Εγγύηση: | >= 2 χρόνια | | |  |  |
| Παράδοση | ΚΟΖΑΝΗ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Φωτοτυπικό Μηχάνημα** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **3** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Βασικές Λειτουργίες: | ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΣΑΡΩΣΗ | | |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi]: | >=1200 x 1200 | | |  |  |
| Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου [δευτ.]: | <=6.5 SEC | | |  |  |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4) [σελ./λεπτό]: | >=30 | | |  |  |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) [σελ./λεπτό]: | >=15 | | |  |  |
| Ανάλυση Αντιγραφής [dpi]: | >=600 x 600 | | |  |  |
| Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων: | 1 έως 999 | | |  |  |
| Προγραμματισμός Εργασιών: | Ναι | | |  |  |
| Ένθεση Φύλλων: | Standard | | |  |  |
| Εστίαση (XY Zoom): | Ναι | | |  |  |
| Κλίμακα Εστίασης [%]: | 25 to 400 (1%) | | |  |  |
| Standard Πηγές Τροφοδοσίας: | ΔΥΟ ΚΑΣΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ Α5 ΕΩΣ Α3 | | |  |  |
| Standard Χωρητικότητα ΚΑΣΕΤΑΣ Χαρτιού [φύλλα]: | >=500 | | |  |  |
| Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass): | ΝΑΙ, >= 50 ΦΥΛΛΩΝ Α3 | | |  |  |
| Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων: | A3 | | |  |  |
| Μέγεθος Εκτύπωσης (μέγιστο): | A3 | | |  |  |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης: | Αυτόματη | | |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF): | ΝΑΙ | | |  |  |
| Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ): | >=50 φύλλα A4, A3, A4R, A5, A5R | | |  |  |
| Βάρος Χαρτιού: | Μονή όψη: 40-128 γρ/τμ & Διπλή όψη: 52 εως 128 γρ/τμ | | |  |  |
| Δυνατότητες Τελικής επεξεργασίας: | ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ, ΣΥΡΡΑΦΗ | | |  |  |
| ΣΑΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ: | ΝΑΙ | | |  |  |
| ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ: | ΝΑΙ | | |  |  |
| Μέγιστη Ανάλυση: | >=600 x 600 dpi | | |  |  |
| Συμβατότητα με TWAIN driver: | Ναι | | |  |  |
| Βιβλίο Διευθύνσεων: | ΝΑΙ | | |  |  |
| Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων (ΠxΜ): | A5/A3 | | |  |  |
| FAX: | ΝΑΙ, 33600bps | | |  |  |
| USB Θύρα: | Standard USB host | | |  |  |
| Θύρα Δικτύου: | Std Ethernet, 10/100BaseTX | | |  |  |
| Οθόνη Χειρισμού: | Πληκτρολόγιο & Οθόνη | | |  |  |
| ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: | >=512MB | | |  |  |
| Energy-Save: | Ναι | | |  |  |
| Χρόνος Προθέρμανσης: | <=30 δευτ. | | |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών: | >=10.000 σελίδες | | |  |  |
| Εγγύηση: | >= 2 χρόνια | | |  |  |
| Παράδσοση | ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |