|  |
| --- |
| **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1»****ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ** **ΠΟΣΟΥ: 16.935,48€ χωρίς τον Φ.Π.Α. (συνολικό ποσό 21.000,00 €)** |
| **1. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **Φωτοτυπικό Μηχάνημα έγχρωμο** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **1** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές**  | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Λειτουργίες:  | Εκτύπωση, Φωτοαντιγραφή, Δικτυακή Εκτύπωση |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi]:  | 1200 x 1200 |  |  |
| Γλώσσα εκτύπωσης:  | Standard PCL 6, Standard Genuine Adobe PostScript 3 |  |  |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4) [σελ./λεπτό] A/M & Έγχρωμες:  | >=45 |  |  |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) [σελ./λεπτό] A/M & Έγχρωμες:  | >=22 |  |  |
| Ανάλυση Αντιγραφής [dpi]:  | >=600 x 600 |  |  |
| Διασύνδεση:  | Ethernet |  |  |
| Standard Πηγές Τροφοδοσίας | : >=2 κασέτες >=500 φύλλων |  |  |
| Υποστηριζόμενα βάρη υλικών | : 52-300g/m2 |  |  |
| Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass):  | >=100 φύλλα |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης:  | >=100 φύλλα |  |  |
| Χρόνος 1ου αντιγράφου (BW):  | <=5 δευτ |  |  |
| Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων | : A3 |  |  |
| Τροχήλατη βάση:  | Standard |  |  |
| Διπλή Όψη:  | Αυτόματη |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF):  | Standard |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών:  | >=10.000 σελίδες |  |  |
| Εγγύηση: | >= 2 χρόνια |  |  |
| Παράδοση | ΚΟΖΑΝΗ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **Φωτοτυπικό Μηχάνημα** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **3** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές**  | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Βασικές Λειτουργίες:  | ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΣΑΡΩΣΗ |   |   |
| Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi]:  | >=1200 x 1200 |   |   |
| Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου [δευτ.]:  | <=6.5 SEC |   |   |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4) [σελ./λεπτό]:  | >=30 |   |   |
| Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) [σελ./λεπτό]:  | >=15 |   |   |
| Ανάλυση Αντιγραφής [dpi]:  | >=600 x 600 |   |   |
| Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων:  | 1 έως 999 |  |  |
| Προγραμματισμός Εργασιών:  | Ναι |  |  |
| Ένθεση Φύλλων:  | Standard |   |   |
| Εστίαση (XY Zoom):  | Ναι |  |  |
| Κλίμακα Εστίασης [%]:  | 25 to 400 (1%) |  |  |
| Standard Πηγές Τροφοδοσίας:  | ΔΥΟ ΚΑΣΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ Α5 ΕΩΣ Α3 |  |  |
| Standard Χωρητικότητα ΚΑΣΕΤΑΣ Χαρτιού [φύλλα]:  | >=500 |  |  |
| Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass):  | ΝΑΙ, >= 50 ΦΥΛΛΩΝ Α3 |  |  |
| Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων:  | A3 |   |   |
| Μέγεθος Εκτύπωσης (μέγιστο):  | A3 |   |   |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης:  | Αυτόματη |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF):  | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ):  | >=50 φύλλα A4, A3, A4R, A5, A5R |  |  |
| Βάρος Χαρτιού:  | Μονή όψη: 40-128 γρ/τμ & Διπλή όψη: 52 εως 128 γρ/τμ |  |  |
| Δυνατότητες Τελικής επεξεργασίας:  | ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ, ΣΥΡΡΑΦΗ |  |  |
| ΣΑΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ:  | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ:  | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Ανάλυση:  | >=600 x 600 dpi |  |  |
| Συμβατότητα με TWAIN driver:  | Ναι |  |  |
| Βιβλίο Διευθύνσεων:  | ΝΑΙ |  |  |
| Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων (ΠxΜ):  | A5/A3 |  |  |
| FAX:  | ΝΑΙ, 33600bps |  |  |
| USB Θύρα:  | Standard USB host |  |  |
| Θύρα Δικτύου:  | Std Ethernet, 10/100BaseTX |  |  |
| Οθόνη Χειρισμού:  | Πληκτρολόγιο & Οθόνη |  |  |
| ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:  | >=512MB |  |  |
| Energy-Save:  | Ναι |  |  |
| Χρόνος Προθέρμανσης:  | <=30 δευτ. |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών:  | >=10.000 σελίδες |  |  |
| Εγγύηση:  | >= 2 χρόνια |  |  |
| Παράδσοση | ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑ |  |  |