**«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2»**

**ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**

**ΠΟΣΟΥ: 12.903,23€ χωρίς τον Φ.Π.Α. (συνολικό ποσό 16.000,00 €)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Εκτυπωτής laser BW** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **4** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Επεξεργαστής: | 600MHz. | | |  |  |
| Μνήμη: | ≥128ΜΒ | | |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης): | Μέχρι 29 σελίδες το λεπτό | | |  |  |
| Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): | Λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας). | | |  |  |
| Ανάλυση: | 4800 x 600 dpi effective output. | | |  |  |
| Εκτύπωση διπλής όψης: | Ναι, ενσωματωμένο. | | |  |  |
| Διαχείριση χαρτιού: | Κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων, Δίσκος τροφοδοσίας 1 φύλλου. | | |  |  |
| Είδη μέσων εκτύπωσης: | Απλό χαρτί / Λεπτό χαρτί / Χοντρό χαρτί / Πιο χοντρό χαρτί / Cardstock / Διαφάνειες / Προτυπωμένο χαρτί / Ανακυκλωμένο / Archive / Χαρτί με επικάλυψη / Ετικέτες / Φάκελοι / Χοντροί φάκελοι / Χαρτί Cotton / Έγχρωμο. | | |  |  |
| Χωρητικότητα εξόδου: | ≥150 φύλλα | | |  |  |
| Συμβατό λειτουργικό σύστημα: | Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux. | | |  |  |
| Προσθετά χαρακτηρίστηκα: | AirPrint, Samsung Mobile Print, NFC Tap & Print, Google Cloud Print, Energy star . | | |  |  |
| Σύνδεση: | καλώδιο Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n.Να συμπεριλαμβάνεται | | |  |  |
| Επίπεδα θορύβου: | <50 dBA. | | |  |  |
| Κατανάλωση ενέργειας: | 400 W (Printing), 45 W (Standby), 1.3 W (Sleep). | | |  |  |
| Ενδεικτικό μοντέλο: | SAMSUNG XPRESS SL-M2835DW WIFI | | |  |  |
| ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Εκτυπωτής laser color** | **ΤΕΜΑΧΙA** | | **5** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Έγχρωμος Εκτυπωτής | Laser Α4 | | |  |  |
| Τύπος εκτυπωτή | Έγχρωμος εκτυπωτής Laser γραφείου | | |  |  |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser (έγχρωμη) | | |  |  |
| Χρώμα εκτύπωσης | Έγχρωμο (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο) | | |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 12 ppm | | |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη | 12 ppm | | |  |  |
| Ανάλυση (Α&Μ) | 1200 x 2400 dpi (enhanced image quality) | | |  |  |
| Ανάλυση (Έγχρωμη) | 1200 dpi x 2400 dpi | | |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασίας | 30.000 σελίδες | | |  |  |
| Διασύνδεση | USB 2.0, WiFi, Apple AirPrint, Xerox PrintBack | | |  |  |
| Δίκτυο | WiFi | | |  |  |
| Ασύρματη επικοινωνία | Apple AirPrint, Xerox PrintBack, WiFi | | |  |  |
| Ασύρματο δίκτυο | Wi-Fi 802.11 b/g/n | | |  |  |
| Μνήμη RAM | 128 MB | | |  |  |
| Μνήμη RAM (Μέγιστη) | 128 MB | | |  |  |
| Σκληρός δίσκος | Όχι | | |  |  |
| Επεξεργαστής | 525 GHz | | |  |  |
| Διπλή όψη | Χειροκίνητη | | |  |  |
| Εκτύπωση σε CD/DVD | Όχι | | |  |  |
| Τύπος μέσου | Φάκελοι, απλό χαρτί, μηχανογραφικά έντυπα | | |  |  |
| Χωρητικότητα μέσου | 150 φύλλα | | |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης | Όχι | | |  |  |
| Χειρισμός μέσων | Συρτάρι εισόδου χαρτιού 150 φύλλων, συρτάρι εξόδου χαρτιού 100 φύλλων | | |  |  |
| Mέγεθος μέσου | (max) Legal (216 x 356 mm) | | |  |  |
| Mέγεθος μέσου (min) | 76 mm x 127 mm | | |  |  |
| Μέγεθος μέσου | 216 x 356 mm | | |  |  |
| Πηγή τροφοδοσίας | 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A | | |  |  |
| Περιβαλλοντικά πρότυπα | ENERGY STAR Qualified | | |  |  |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 39.4 cm x 30.4 cm x 23.4 cm | | |  |  |
| Βάρος | 10.9 kg | | |  |  |
| Παράδοση | φΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Βιντεοπροβολέας (wifi)** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **7** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: | ISO 9001/2008 | | |  |  |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: | : DLP, 3D READY | | |  |  |
| ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: | ΝΑΙ, ΑΣΥΡΜΑΤΟ WIFI | | |  |  |
| ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ: | FULL HD | | |  |  |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: | >=1920 x 1080 PIXELS | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: | >=1920 x 1200 PIXELS | | |  |  |
| ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: | >=3400 lm | | |  |  |
| ΑΝΤΙΘΕΣΗ: | 20,000:1 | | |  |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: | <=1μ | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: | >=9μ | | |  |  |
| TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: | ΑΣΥΡΜΑΤΟ | | |  |  |
| ASPECT RATIO: | 16:9 (NATIVE), 4:3 (COMPATIBLE) | | |  |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ: | <=28 INCHES | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ: | >=377 INCHES | | |  |  |
| ΙΣΧΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΗΧΕΙΩΝ: | >=5 WATT | | |  |  |
| NOISE (DB): | <=36 DB | | |  |  |
| ECO MODE: | ΝΑΙ | | |  |  |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ: | >=3500 ΩΡΕΣ | | |  |  |
| ΕΙΣΟΔΟΙ: | >=1X HDMI, 1X VGA | | |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: | 1X USB 2.0, 1X AUDIO IN, 1X AUDIO OUT | | |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | >=2 ΕΤΗ | | |  |  |
| ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ  ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΗΣΝΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Η ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ | | |  |  |
| Παράδοση | ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Βιντεοπροβολέας 3D** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **3** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Προβολέας πολυμέσων με σύνδεση | | κατ ελάχιστον VGA και HDMI υψηλής ευκρίνειας με αντίθεση τουλάχιστον 10000:1 με πάνω από 3000 lumens φωτεινότητα, υποστήριξης 3D τεχνολογίας, μέγιστης ανάλυσης 1920x1080. |  | |  |
| Παράδοση | | ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑ |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| **5. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Βιντεοπροβολέας φορητός** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | 1 |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: | ISO 9001/2008 | | |  |  |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: | DLP | | |  |  |
| ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ: | FULL HD | | |  |  |
| ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: | >=800 x 600 PIXELS | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: | 1600 x 1200 PIXELS | | |  |  |
| ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: | >=3200 lm | | |  |  |
| ΑΝΤΙΘΕΣΗ: | >13000:1 | | |  |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: | <=1μ | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: | >=9μ | | |  |  |
| TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: | ΑΣΥΡΜΑΤΟ | | |  |  |
| ASPECT RATIO: | 16:9 (NATIVE), 4:3 (COMPATIBLE) | | |  |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ: | <=60 INCHES | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ: | >=300 INCHES | | |  |  |
| ΙΣΧΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΗΧΕΙΩΝ: | >=5 WATT | | |  |  |
| NOISE (DB): | <=33 DB | | |  |  |
| ECO MODE: | ΝΑΙ | | |  |  |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ: | >=4000 ΩΡΕΣ | | |  |  |
| ΕΙΣΟΔΟΙ: | >=1X HDMI, 1X VGA | | |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: | 1X USB 2.0 | | |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: | >=2 ΕΤΗ | | |  |  |
| ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ: | ΝΑΙ, ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΗΣΝΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Η ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΝΑ ΣΥΠΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | | |  |  |
| Παράδοση | ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |
| **6. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Εκτυπωτής 3D** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **1** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Τύπος: Εκτυπωτής | 3D | | |  |  |
| Max build size: | >= 220x250x550mm | | |  |  |
| Max build voule: | >=12lt | | |  |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: | >=60mm/s | | |  |  |
| Travel speed: | >=350mm/s | | |  |  |
| Συμβατά υλικά: | ABS, PLA | | |  |  |
| Ενδεικτικό προϊόν: | CREATR XL 3D PRINTER | | |  |  |
| Παράδοση | ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Πολυμηχάνημα (laser)** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **2** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Λειτουργίες | Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax | | |  |  |
| Συνιστώμενη Χρήση | Για το γραφείο | | |  |  |
| Τεχνολογία Εκτύπωσης | Laser | | |  |  |
| Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | έως 30.000 σελίδες | | |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης | Ναι | | |  |  |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet / USB / WiFi | | |  |  |
| Smartphone/Tablet | Applications Air print / NFC / Wi fi direct / e Prin | | |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα | Linux / Mac OS X 10.7-10.9 / Windows 7//8/10 | | |  |  |
| Γλώσσα | PCL 5c | | |  |  |
| Μνήμη | 256 MB | | |  |  |
| Κατανάλωση ενέργεια ς | 365 W | | |  |  |
| Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη | | |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | έως 600 x 600 dpi | | |  |  |
| Ταχύτητα A' Εκτύπωσης ασπρόμαυρο | έως 18 sec | | |  |  |
| Ταχύτητα A' Εκτύπωσης Έγχρωμο έως | 18 sec | | |  |  |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη | | |  |  |
| Τύπος Αντιγραφικού | Αυτόματο / Επίπεδο | | |  |  |
| Ζουμ | 25% - 400% | | |  |  |
| Τύπος Σαρωτή | Αυτόματος / Επίπεδος | | |  |  |
| Ανάλυση Σαρωτή | έως 1200 x 1200 dpi | | |  |  |
| Σάρωση σε | Email / PC | | |  |  |
| Scan | file format Jpeg | | |  |  |
| Ταχύτητα Αποστολής Σελίδα | ς33.6 Kbps | | |  |  |
| Μνήμη Φαξ | έως 400 σελίδες | | |  |  |
| Μέγιστος Αριθμός Ταχέων Κλήσεων | 120 | | |  |  |
| Τύπος Οθόνης | LCD οθόνη | | |  |  |
| Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού | A4 | | |  |  |
| Βάρος Χαρτιού | 70 έως 270 gr | | |  |  |
| Τροφοδοσία | 150 φύλλα | | |  |  |
| Τροφοδοσία Αυτόματου Τροφοδότη | έως 50 φύλλα | | |  |  |
| Τύπος Αναλωσίμου | Toner | | |  |  |
| Αριθμός Αναλωσίμων | 4 | | |  |  |
| Παράδοση | ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Πολυμηχάνημα (inkjet)** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **5** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ISO 9001/2008 | | |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑINKJECT  ΧΡΩΜΑΕΓΧΡΩΜΟΣ | | |  |  |
| SCANNER | ΝΑΙ | | |  |  |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4, C6, Legal, Letter, A3+ | | |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | WIFI, ETHERNET, USB | | |  |  |
| Ταχύτητα μονόχρωμης | εκτύπωσης>=18PPM | | |  |  |
| TAXYTHTA EΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | >=10ΠΠΜ | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 4800x2400DPI | | |  |  |
| DUPLEX | ΑΥΤΟΜΑΤΟ | | |  |  |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ | >=1200χ2400DPI | | |  |  |
| ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 24ΒΙΤ | | |  |  |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ (ADF) | >=30 ΦΥΛΛΑ | | |  |  |
| ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ | ΌΧΙ | | |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | >=1 ΕΤΟΣ | | |  |  |
| Παράδοση | ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Σαρωτής μεγέθους A3** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **2** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Κατασκευαστής | FUJITSU | | |  |  |
| Μέγεθος χαρτιού | A3 | | |  |  |
| Οπτική ανάλυση (DPI) | 600 | | |  |  |
| Ταχύτητα | 3 seconds per page | | |  |  |
| Σάρωση διπλής όψης | No | | |  |  |
| Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού | No | | |  |  |
| Σύνδεση | USB 2.0 | | |  |  |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος, σε mm) | 210 x 156 x 383 | | |  |  |
| Βάρος (κιλά) | 3 | | |  |  |
| Επιπρόσθετα | Deskew by text on document, Auto paper size detection, Auto image rotation. Auto colour detection, Book image correction, Multiple document detection | | |  |  |
| Software:) | ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder, Adobe Acrobat Standard, ABBYY FineReader for ScanSnap, Rack2-Filer Smart with Magic Desktop, Evernote, Scan to Microsoft SharePoint (to be downloaded from ScanSnap website | | |  |  |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | | |  |  |
| Τύπος εγγύησης | On Site - Repair or Replacement | | |  |  |
| Παράδοση | ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | **Σαρωτής μεγέθους A4** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | | **5** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | **Τεχνικές Προδιαγραφές** | | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **Παραπομπή - Τεκμηρίωση** |
| Πολυμηχάνημα | Inkjet | | |  |  |
| Ανάλυση (ποιότητα εκτύπωσης): | 4800 x 1200 dpi | | |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης: | 1200 x 1200 dpi | | |  |  |
| WLAN: | Ναι | | |  |  |
| Bluetooth: | Όχι | | |  |  |
| Λειτουργία fax: | Ναι | | |  |  |
| Τεχνολογία εκτύπωσης: | Θερμική εκτύπωση inkjet | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| Παράδοση | ΦΛΩΡΙΝΑ | | |  |  |