**«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3»**

**ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**

**ΠΟΣΟΥ: 2.800,00€ (χωρίς τον ΦΠΑ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ "MICRO 360+" ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ CELESTRON** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **1** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Καθ.Βάρος (γρ.) | 1500 |  |  |
| Μεγενθύσεις (x) | 40x - 640x |  |  |
| Αξεσουάρ | Ψηφιακή κάμερα, 2MP USB |  |  |
| Πλατφόρμα αντικειμενικών  | 3ων θέσεων |  |  |
| Αντικειμενικοί  | Αχρωματικοί: (4x, 10x, 40x) |  |  |
| Κεφαλή | Περιστρεφόμενη κατά 360º με κλίση 45º |  |  |
| Φωτισμός | Διπλός με χρήση LED |  |  |
| Προσοφθάλμιο | 10x & 16x |  |  |
| **2. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ OPTIKA Β-159** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **1** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Κεφαλή  | Διοφθάλμια, 360° Περιστροφή, 45° Κλίση |  |  |
| Προσοφθάλμιος: | Ευρυγώνιος, Wide Field 10X / 18 mm |  |  |
| Πλατφόρμα Αντικειμενικών:  | 4άρων θέσεων  |  |  |
| Τράπεζα: | Μηχανική κίνηση σε 2 άξονες, Διαστάσεις τράπεζας: 130x125mm, Ελεύθερη κίνηση 50x30mm |  |  |
| Αντικειμενικοί Αχρωματικοί | (4x, 10x, 40x, 100x) |  |  |
| Εστίαση:  | Ομοαξονικό σύστημα αδρής και μικρομετρικής εστίασης με μηχανισμό STOP |  |  |
| Φωτισμός | Λευκό LED, μη επαναφορτιζόμενο με έλεγχο φωτεινότητας |  |  |
| Τροφοδοσία:  | 220V/50Hz |  |  |
| **3. ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** | **ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ OPTIKA Β-155** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **4** |
| **ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Κεφαλή  | Μονοφθάλμιο |  |  |
| Προσοφθάλμιος: | Ευρυγώνιος WF10x18mm |  |  |
| Αντικειμενικοί Φακοί | Αχρωματικοί (DIN 4x, DIN 10x, DIN 40x, DIN 100x) |  |  |
| Τράπεζα |  |  |  |
| Διαστάσεις: | 125x130mm |  |  |
| Μηχανική κίνηση: | σε 2 άξονες |  |  |
| Εστίαση:  | Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης |  |  |
| Φωτισμός:  | LED 1W |  |  |
| Εξωτερική τροφοδοσία: | 100/240Vac, 50/60Hz. έξοδος: 5Vdc 500mA |  |  |